Генератор горячего тумана 


Генераторы горячего тумана применяют для обработки открытых пространств и помещений от патогенных бактерий, грибков, микроорганизмов и насекомых. Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»

Генератор горячего тумана позволяет производить высокоэффективную дезинфекцию различных помещений, например, овощехранилища, помещения фермерских хозяйств и т.д. Такой метод обработки позволяет помимо вредителей бесследно уничтожить неприятные запахи.
Обработка горячим туманом имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами обработки поверхностей. 
Например:
· минимальные затраты времени, обработать пространство в 100 м3 можно за считанные минуты;
· низкий расход химических средств, рабочий раствор средства поступает из генератора в воздух в виде мельчайших капель и на обработку большой площади требуется очень небольшое количество жидкости;
· мелкий размер капель горячего тумана значительно увеличивает их проникающую способность и делает возможным покрытие большей площади в единицу времени, чем при использовании генератора холодного тумана. Данный способ намного более эффективен для избавления от насекомых и для проведения дезинфицирующих мероприятий;
· простота использования, обслуживания и ремонта. Генератор приводится в рабочее состояние нажатием одной кнопки, он имеет набор простейших регуляторов и не требует специального обучения для сотрудника, который проводит обработку.

Генераторы холодного тумана 


Генераторы холодного тумана относятся к категории специализированного оборудования, применяемого для качественной дезинфекции и дезинсекции различных помещений при помощи специальных растворов. Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»

Генератор обеспечивает распыление препаратов, которые при столкновении с воздушным потоком, поставляемым компрессором, разбиваются на мелкодисперсную аэрозольную взвесь, напоминающую по консистенции туман. Этот способ обработки называется «холодным», поскольку жидкости в процессе обработки не подвергаются нагреву, при котором преобразуются в пар, а распыляются при обычной температуре.
Такой тип оборудования можно применять для обработки следующих объектов:
· Промышленные и складские комплексы.
· Офисные и коммерческие помещения.
· Сельскохозяйственные, растениеводческие и ветеринарные помещения.
· Транспортные средства.
· В условиях открытой местности, например, при обработке садовых культур от вредителей.
· Вакцинация аэрозольным способом по показаниям ветврача.
· Для обработки помещений с целью устранения посторонних запахов, для борьбы с клопами, тараканами и прочими насекомыми, для распыления удобрений и выполнения других задач.



Модельный ряд: Генераторы горячего тумана.
[image: ]Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»


										Модель TS-35A

[bookmark: _Hlk152165525]Данный генератор горячего тумана - классическая модель для обеспечения наилучшего результата при проведении дезинфекции и длительного срока службы генератора, при этом он прост в эксплуатации и обслуживании.
[image: ]Высокопроизводительный генератор горячего тумана, применяется для дезинфекции объектов сельского хозяйства и складов, борьбы с вредителями и защиты растений.
Генератор может применяться стационарно или с открытого автомобиля.
Модель TS-95

Описание.
В моделях TS-35A и TS-95 используются только лучшие антикоррозийные материалы, гарантирующие длительный срок службы. Бак для рабочего раствора выполнен из нержавеющей стали, а все уплотнения, прокладки и мембраны, контактирующие с химическими растворами, изготовлены из тефлона и витона. Тип двигателя - Реактивно-импульсный.
Генераторы горячего тумана TS-35A и TS-95 могут распылять химикаты на водной и масляной основе, такие как большинство пестицидов, фунгицидов, дезинфицирующих средств, акарицидов, вакцин для домашней птицы и нейтрализаторов запаха.
Применение - дезинфекция помещений/площадей: птичники, свинарники, теплицы, транспорт, склады, сады, парки, скверы, полигоны отходов и т.д. 
	Технические характеристики:
	TS-35A
	TS-95

	Масса оборудования
	7,9 кг
	47 кг

	Размеры оборудования (Д х Ш х В)
	1288x270x315 мм
	2000 х 600 х 750 мм

	Вес упаковки (транспортные данные)
	11,6 кг
	100 кг

	Размеры (транспортные данные)
	1288х310х360 мм
	2130 х 670 х 700 мм

	Емкость бака для химикатов
	5 л
	60 л

	Емкость топливного бака
	1,5 л
	5 л

	Потребление топлива
	1,5-2 л/ч
	4 л/ч

	Производительность камеры сгорания
	13,8–18,2 кВт / 18,8–24,8 л.с.
	36,8 кВт / 50 л.с.

	Напряжение аккумулятора
	4 х 1,5 В
	литиевая батарея 12 В

	Давление в баке с химикатами
	0,25 бар
	0,25 бар

	Давление в топливном баке
	0,06 бар
	0,06 бар

	Расстояние проникновения облака аэрозоля
	до 40 метров
	до 100 метров

	Расход препарата
	8-44 л/ч
	40-100 л/ч


Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»

Модельный ряд: Генераторы холодного тумана.
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Описание.
Данный генератор холодного тумана может распылять такие препараты, как инсектициды, пестициды, дезинфицирующие средства, дезодоранты, нейтрализаторы запаха и т. д.
Пластиковый бак изготовлен из прочного, химически стойкого полиэтилена, обеспечивающего длительный период бесперебойной работы. Оснащен регулируемым тканевым ремешком, удобным для размещения на плече. Имеет гибкий шланг с направляющей ручкой на сопле, что позволяет производить распыление в труднодоступных местах. С помощью бесступенчатого регулируемого регулятора расхода, можно получить требуемый расход и размер капель тумана. 
Применение - дезинфекция, дезинсекция или устранение неприятных запахов в помещениях до 50 м2: ветклиники, инкубаторы, лаборатории, грузовой транспорт, офисы, гостиницы, учреждения здравоохранения, помещения школ и детских садов.
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Электрический, 0,8 кВт, 220 В/50 Гц

	Сопло
	вихревое

	Размер частицы
	5-50 мкм, регулируемый

	Скорость потока
	0-24 л/ч, регулируемый

	Емкость бака
	6 л

	Размеры (Д х Ш х В)
	420 х 210 х 340 мм

	Масса генератора
	3,2 кг

	Размеры (Д х Ш х В), (транспортировочные данные)
	450 х 240 х 370 мм

	Масса комплекта (транспортировочные данные)
	4,2 кг




[image: ] Модель Q-100
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Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»

Генератор холодного тумана Q-100 отличается очень легким весом, малыми размерами и простотой эксплуатации. Он оснащен двигателем мощностью 300 Вт, генерирующим больший объем аэрозоля с высокой скоростью для более глубокого эффекта проникновения.
На генераторе холодного тумана Q-100 установлен бесступенчато регулируемый клапан скорости потока для различной производительности в диапазоне 0-400 мл в минуту.
Q-100 создает спектр мелких капель тумана размером менее 25 мкм даже при высокой скорости потока.	
Применение - дезинфекция, дезинсекция или устранение неприятных запахов, небольших помещений до 20 м2 (лаборатории, офисы, легковой транспорт, гостиницы, учреждения здравоохранения, помещения школ и детских садов).
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Электрический, 220 В/ 110 В, 50Гц, 0,3 кВт

	Мотор
	31 000 об/мин

	Размер (Д х Ш х В) см
	31 х 15 х 18 см

	Вес оборудования
	1,6 кг

	Размеры упаковки (Д х Ш х В) см
	40,5 х 16,7 х 21 см

	Вес с упаковкой
	2,1 кг

	Емкость бака
	1 л

	Скорость потока
	0～400 мл/мин, регулируемая




[image: ][image: ]		(работает от аккумулятора)
Модель 606


Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»

 Модель 606 – один из немногих производимых генераторов холодного тумана, работающих на литий-ионном аккумуляторе. Аккумулятор обеспечивает свободу работы без необходимости носить с собой кабели и наличия поблизости розетки. Время автономной работы - до 2 часов непрерывной работы, имеет низкий уровень шума.
Применение - дезинфекция, дезинсекция или устранение неприятных запахов в небольших помещениях до 30 м2 (лаборатории, офисы, легковой транспорт, гостиницы, учреждения здравоохранения, помещения школ и детских садов).


Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Электрический, 0,45 кВт, 24 В, 
бесщеточный двигатель постоянного тока

	Сопло
	Вихревая форсунка для дальнего распыления

	Расход жидкости
	0-18 л/ч, регулируемый

	Емкость бака
	5 л

	Размеры (Д х Ш х В)
	490 х 260 х 530 мм

	Вес оборудования
	12,8 кг

	Размер упаковки
	520 х 290 х 560 мм

	Вес с упаковкой
	14,3 кг




[image: ][image: ](работает от
 аккумулятора)
Модель 
Breeze 100

Breeze 100 обладает электростатическим зарядом для растворов, что позволяет частицам прикрепляться и обволакивать проводящие поверхности, заряженные частицы обволакивают их полностью – затененные, вертикальные и нижние области. Беспроводное устройство позволяет легко перемещаться там, где требуется распыление, имеется 3 насадки в распылительную головку, чтобы установить размер частиц, бак на 10 литров позволяет увеличить площадь обработки.
Применение - дезинфекция, дезинсекция или устранение неприятных запахов, небольших помещений до 30 м2 (лаборатории, офисы, легковой транспорт, гостиницы, учреждения здравоохранения, помещения школ и детских садов).
	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Электрический, 24 В постоянного тока

	Тип батареи
	Литий-ионный аккумулятор

	Емкость батареи
	24 В 5Ач

	Время работы батареи (полностью заряженная)
	≥ 4 ч

	Время зарядки
	2-4 ч

	Расстояние распыления
	≥ 2 м

	Размер частиц тумана
	50…120 мкм

	Скорость потока
	0–400 мл в минуту, регулируемая

	Емкость резервуара для раствора
	10 л

	Размер оборудования (Д х Ш х В)
	400 х 185 х 480 мм

	Масса оборудования
	4,5 кг


Технические характеристики:





[image: ] 					[image: ]ULV 5600
(работает от сети 220 В)


Универсальный генератор холодного тумана для дезинфекции пищевых производств, складов, теплиц и других помещений, для борьбы с вредителями и защиты растений.
Может производить 95% капель тумана размером от 5 до 25 мкм (регулируется).
Скорость потока и размер капель тумана регулируются.
Бак для рабочего раствора дезинфицирующего средства выполнен из нержавеющей стали, все детали, контактирующие с рабочим раствором химикатов, изготовлены из тефлона и витона, что обеспечивает защиту от коррозии.
Шасси на колесах позволяет проводить распыление во время движения.
Направление распыления плавно регулируется (360° по горизонтали, 180° по вертикали).
Автоматический запуск управления таймером, остановка распыления тумана, повышенная безопасность оператора.
Характеристики:
	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Электрический, 220 В/50 Гц, 1,5 кВт

	Вентилятор
	180 куб. м/ч

	Распыляющая насадка
	вихревая, регулируется под любым углом

	Используемые препараты
	на основе воды и масла

	Расстояние проникновения облака аэрозоля
	до 35 метров

	Резервуар для химикатов
	30 л

	Расход рабочего раствора средства
	1,8–20 л/ч (регулируется)

	Размеры без упаковки (Д х Ш х В)
	750 x 710 x 1130 мм

	Вес нетто
	68 кг

	Размер в упаковке (Д х Ш х В)
	820 х 820 х 1320 мм

	Вес брутто
	106 кг




[image: ]Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»

Модель 3WC-40BF


(работает от аккумулятора,
с дистанционным управлением распыления)
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Дистанционное управление
Дистанционное управление



Главная панель управления






Особенности модели 3WC-40BF:
· Специальная конструкция, разработанная для применения на транспортных средствах, прочность конструкции увеличена для повышения экономической эффективности оборудования.
· Удобство в использовании: все установленные внешние интерфейсы быстро подключаются, а разборка и сборка оборудования очень просты и удобны, что обеспечивает удобство для последующего использования.
· Беспроводное дистанционное управление используется в т.ч. для удержания оператора в дали от зоны распыления, что обеспечивает дополнительную безопасность.
Применение - дезинфекция или дезинсекция помещений/территорий, площадью до 5000 м2: птичники, свинарники, КРС, теплицы и т.д.
	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Электрический, 24 В постоянного тока

	Емкость батареи
	40Ач

	Номинальная мощность
	0,6 кВт

	Объем воздуха
	50 м3/мин

	Горизонтальное расстояние распыления
	15 м

	Угол поворота ветровой трубы
	-90 ° — +90 °

	Угол наклона ветровой трубы
	0 ° – 30 °

	Масса
	56 кг

	Размеры (Д х Ш х В)
	745 х 665 х 1145 мм

	Метод работы
	Беспроводной пульт дистанционного управления


Технические характеристики:

Оборудование для дезинфекции «GLOBAL FOG»

[image: ](работает от аккумулятора,
с дистанционным управлением движения и распыления)
Модель с дистанционным управлением 3WZ-40HB
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Особенности модели 3WZ-40HB:
· Универсальное шасси для бездорожья.
· Эффективное сверхнизкое распыление.
· Множественная защита безопасности. 
· Дистанционное управление с видео контролем.


Применение - дезинфекция или дезинсекция помещений/территорий, площадью до 5000 м2: птичники, свинарники, КРС, теплицы и т.д.

	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Электрический, 48 В постоянного тока

	Емкость батареи
	100 Ач (литий-ионный аккумулятор)

	Номинальная мощность
	1,2 кВт

	Объем воздуха
	120 м3 /мин

	Горизонтальное расстояние распыления
	≥ 20 м

	Емкость резервуара для раствора
	75 л

	Угол поворота ветровой трубы
	-90 ° — +90 °

	Угол наклона ветровой трубы
	-0 ° – 60 °

	Масса
	174 кг (включая батарею)

	Размеры (Д х Ш х В)
	1 230x665x965 мм

	Метод работы
	Беспроводной пульт дистанционного управления с монитором


Технические характеристики:
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